**Sayın Sertifikalı Firma Yetkilisi,**

Daha önce size bildirilmiş olan hacim düzeltici (KORREKTÖR) uygulaması ile ilgili duyuru aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Daha önce 300 mbar ve üzeri basınça sahip konut dışı kullanımı olan G4 ve G6 sayaçlar ile basıncı ne olursa olsun sayaç tipi değişmeyen **tadilat projelerinde** muaf tutulan hacim düzeltici uygulaması, bu durumlara ilave olarak;

**G10 ve üzeri tiplerde sayaç bulunan tesisatlarda, kullanım basıncına bakılmaksızın hacim düzeltici istenilecektir.**

İyi çalışmalar dileriz.

**KARGAZ A.Ş.**